	Elektrický obvod
	1.13 MAGNETICKÉ VLASTNOSTI ELEKTRICKÉHO PROUDU


Fyzikální princip

Prochází-li vodičem elektrický proud, vzniká v jeho okolí magnetické pole. Magnetické indukční čáry mají tvar kružnic. Kružnice leží v rovinách kolmých na vodič a mají středy v bodech vodiče. [image: image1.jpg]


Magnetické pole popisuje veličina magnetická indukce B. Měříme ji v jednotkách tesla (T). Magnetickou indukci měříme teslametrem. 

[image: image2.png]Magnetické indukni Zry v okoli pFimého
vodice s proudem
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Cíl
Pomocí teslametru změřit magnetickou indukci v okolí vodiče v závislosti na velikosti elektrického proudu.

Pomůcky
LabQuest, teslametr MG-BTA, ampérmetr HCS-BTA, regulovatelný zdroj napětí, vodič.
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Schéma
[image: image9.png]rezistor R=10Q





Postup
1. Připojíme  teslametr MG-BTA ke vstupu CH1 LabQuestu a ampérmetr HCS-BTA ke vstupu CH2 LabQuestu. Na teslametru nastavíme rozsah 6,4 mT. Zapojíme obvod podle schéma.
2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 60s, Frekvence: 2 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení Graf [image: image10.png]


.

3. V menu Graf nastavíme Ukázat graf – Graf 1. V menu graf na ose x zvolíme proud; Vlevo: 0; Vpravo: 5 A. Na ose y zvolíme Magnetickou indukci a Spojovat body; Dole: 0 a Nahoře: 5 mT. V menu Senzory zvolíme Vynulovat. 

4. Teslametr umístíme blízko vodiče (1 cm). Stiskneme tlačítko START [image: image11.png]


(měření) na LabQuestu a pomalu rovnoměrně zvětšujeme napětí (proud) na zdroji. Uložíme měření.

5. Vyslovíme závěr – jak závisí magnetická indukce na velikosti proudu.

Doplňující otázky
1. Velikost magnetické indukce okolo rovného dlouhého vodiče ve vzdálenosti d můžeme vypočítat pomocí Biot-Savartova zákona (někdy též Biot - Savart - Lapalceova).
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 (přibližně ve vzduchu). 

2. Provedeme stejné měření, ale v závislosti na vzdálenosti d – měříme pravítkem a vkládáme po jednotlivých krocích. Nastavíme určitou hodnotu proudu.
_1374328558.unknown

