	Elektrický obvod
	1.14 MAGNETICKÉ POLE CÍVKY


Fyzikální princip

Cívka vznikne, když vodič navineme na povrch válce nebo hranolu. Magnetické indukční čáry uvnitř cívky jsou rovnoběžné s její osou.[image: image12.png]


 Magnetická indukce uvnitř velmi dlouhé cívky má velikost 
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 , kde I je velikost proudu, N je celkový počet závitů a l je délka cívky.



Cíl
Ověřit závislost magnetické indukce B na velikosti proudu I procházejícího cívkou.
Pomůcky
LabQuest, rezistor 10 Ω, ampérmetr DCP-BTA, teslametr MG-BTA, cívka 166 a 332 závitů, regulovatelný zdroj proudu a napětí BK 127.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme ampérmetr DCP-BTA  ke vstupu CH1 LabQuestu. Připojíme  teslametr MG-BTA  k vstupu CH2 LabQuestu. Zapojíme obvod podle schéma.
2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 20 s, Frekvence: 2 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu [image: image9.png]


.
3. V menu Graf nastavíme Ukázat graf – Graf 1. V menu graf na ose x zvolíme proud; Vlevo: 0; Vpravo: 0,6 A. Na ose y zvolíme Magnetickou indukci a Spojovat body; Dole: 0 a Nahoře: 6 mT. V menu Senzory zvolíme Vynulovat. 

4. Stiskneme tlačítko START [image: image10.png]


 (měření) na LabQuestu.

5. Regulovatelným zdrojem zvyšujeme napětí. Kontrolujeme proud – max. 0,6 A. Teslametrem měříme magnetickou indukci uvnitř cívky.
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ProloZeni pimky pro: MéFeni 1 | Magnetic Field
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m (sméice): 2,906 mTiA

b (prisseik s Y):-0,01697 mT

Carrelation: 09980
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6. Vyslovíme závěr - jak závisí mag. indukce B na velikosti elektrické proudu I? 

Doplňující otázky
1. Ze znalosti počtu závitů, délky cívky a proudu spočítej magnetickou indukci?

2. Změň cívku a opakuj měření.

3. Změř, jak se mění magnetická indukce po podélné ose cívky při dané hodnotě proudu.
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