	Elektrický obvod
	1.16 ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH


Fyzikální princip

Podmínkou vodivosti kapalin je přítomnost iontů. Ionty vznikají v kapalinách nejčastěji při rozpouštění solí a kyselin.

Cíl
Ověřit vznik iontů rozpouštěním soli ve vodě měřením elektrického proudu.
Pomůcky
LabQuest, ampérmetr DCP-BTA, regulovatelný zdroj proudu a napětí, žárovka, vanička a elektrody.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme ampérmetr DCP-BTA ke vstupu CH1 LabQuestu. Zapojíme obvod podle schéma. Spínač je rozpojen. 
2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 600 s, Frekvence: 2 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu [image: image7.png]


.
3. V menu Senzory zvolíme Vynulovat. Sepneme spínač.

4. Stiskneme tlačítko START [image: image8.png]


 (měření) na LabQuestu. Po 10 sekundách nasypeme sůl do vody. Pozorujeme, jak se mění proud při rozpouštění soli v roztoku vody a soli, jak vznikají ionty.

5. Vyslovíme závěr.

Doplňující otázky
1. Zkus provést stejné měření s různým množstvím soli – 1 lžička, 2 lžičky,…

2. Zkus různé druhy materiálů elektrod – Fe, Cu, Zn, C, Pb,…
3. Vyzkoušej různé soli. 

4. Vyzkoušej také cukr.
