	Plyny
	2.10 ATMOSFÉRICKÝ TLAK


Fyzikální princip

Meteorologie se zabývá fyzikálními vlastnostmi atmosféry. V troposféře probíhají veškeré jevy, týkající se počasí. Meteorologové zjišťují základní meteorologické prvky – teplota, tlak, vlhkost,…

Atmosférický tlak je tlak vzduchu na zemský povrch a značíme ho pa. Atmosférický tlak měříme barometrem. Hodnota atmosférického tlaku závisí na počasí a na nadmořské výšce.
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Cíl
Určit jak se mění atmosférický tlak v troposféře.

Pomůcky
LabQuest, teploměr TMP-BTA, barometr BAR-BTA, vlhkoměr RH-BTA. 
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Schéma
[image: image7.png]



Postup
1. Do vstupu CH 1 LabQuestu připojíme barometr BAR-BTA.

2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 20 s, Frekvence: 5 čtení/s. Zvolíme zobrazení Graf [image: image8.png]


.

3. Senzor (barometr) umístíme těsně nad povrchem země.
4. Stiskneme tlačítko START [image: image9.png]


(měření) na LabQuestu. Pomalu zvedáme senzor (v místnosti) vzhůru ke stropu (místnosti) a případně zase dolů.

5. Provedeme analýzu naměřených hodnot a porovnáme je s tabulkovými hodnotami.
6. Můžeme provést delší měření na jednom místě. Nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 72 h (3 dny), Frekvence: 20 čtení/h. Zvolíme zobrazení Graf [image: image10.png]


.

7. Stiskneme tlačítko START [image: image11.png]


(měření) na LabQuestu. 

8. Vyslov závěr.

Doplňující otázky
1. Jak závisí změna tlaku na nadmořské výšce, můžeme zkoumat také při pohybu na schodech nebo ve výtahu. Přitom můžeme ještě zadávat změnu nadmořské výšky.

2. Připojením teploměru a vlhkoměru můžeme zkoumat, jak spolu souvisí teplota, tlak, vlhkost v průběhu dne?

3. Dále můžeme zkoumat, jak souvisí teplota, tlak, vlhkost se změnou počasí?

4. Zkus měřit tyto hodnoty naráz v různých nadmořských výškách na jednom místě (například v různých poschodích domu). Jak se liší naměřené hodnoty?

5. Zkus připojit i luxmetr LS-BTA nebo světelný senzor TILT-BTA. Proveď stejné měření. Co naměříš světelným senzorem?
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