Pracovní list pro žáky

	Síly a jejich vlastnosti
	2.3 Měření síly - špejle


Fyzikální princip

Síla je fyzikální veličina, která popisuje vzájemné působení těles. Označuje se písmenem F. Jednotkou síly je newton N.
Cíl
Změřit průhyb volného konce d špejle na působící síle F. Měření provést pro různé délky l.
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Pomůcky
LabQuest, siloměr DFS-BTA, sada závaží, pružina, letecká guma, špejle. 
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Schéma
[image: image7.png]



Postup
1. Siloměr DFS-BTA zapojíme do konektoru CH 1 LabQuestu. Siloměr přepneme na citlivější rozsah 0 – 10 N a upevníme jej na stojan (viz schéma).
2. Zapneme LabQuest.
3. V menu Senzory – Záznam dat nastavíme Režim: Události + Hodnoty; Název: délka; 

Jednotky: cm.

4. Zvolíme zobrazení Graf [image: image8.png]


. K siloměru připevníme konec špejle (viz schéma) – špejle ukazuje na měřítku 0 cm. Siloměr „vynulujeme“.

5. Stiskneme tlačítko START [image: image9.png]


(měření) na LabQuestu.

6. Stiskneme tlačítko [image: image10.png]


 (zachovat).

7. Do textového okénka vložíme hodnotu 0 cm a stiskneme OK.

8. Siloměr posuneme tak, aby ohnutá špejle ukazovala na měřítku 1 cm.

9. Stiskneme tlačítko [image: image11.png]


 (zachovat).

10. Do textového okénka vložíme hodnotu 1 cm a stiskneme OK.

11. Opakujeme body 8. a 9. pro 2 cm, 3 cm, 4 cm a 5 cm.

12. Stiskneme tlačítko[image: image12.png]


 (ukončit měření). 

13. Měření zopakujeme pro různé délky špejle.
14. Vyslovíme závěr.
Doplňující otázky
1. Provedeme měření pro různé špejle (tloušťka, tvar). Jak závisí průhyb špejle na jejím tvaru? Kde a jak se toho využívá?
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