
Pracovní list pro žáky

	Kapaliny
	2.7 hydrostatický tlak


Fyzikální princip

Hydrostatický tlak ph v hloubce h je roven součinu hloubky h, hustoty kapaliny  ρ a tíhového zrychlení g. 
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Cíl
Změřit hydrostatický tlak v hloubce h.
Pomůcky
LabQuest, tlakové čidlo GPS-BTA, odměrný válec s měřítkem.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme  tlakové čidlo GPS-BTA  ke vstupu CH1 LabQuestu. K senzoru přišroubujeme hadičku, kterou můžeme izolepou přilepit na pravítko z umělé hmoty tak, že začátek hadičky bude na „nule“ pravítka. Tím můžeme měřit délku ponoření hadičky – hloubku v kapalině.

2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 30 s, Frekvence: 5 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu [image: image6.png]


.
3. Stiskneme tlačítko START [image: image7.png]


 (měření) na LabQuestu.
4. Ponořujeme pomalu rovnoměrným pohybem konec hadičky do hloubky 20 cm do vody v odměrném válci a zpět. POZOR na vodu – nesmí se dostat do senzoru!!!
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5. Uložíme graf – menu Graf – Uložit měření.

6. V menu  Senzory – Záznam nastavíme Režim: Události + hodnoty; Název: Hloubka; Jednotka: cm.
7. Zvolíme zobrazení Graf [image: image9.png]


. 
8. Hadička není ponořená. Stiskneme tlačítko START [image: image10.png]


(měření) na LabQuestu.

9. Stiskneme tlačítko [image: image11.png]


 (zachovat).

10. Do textového okénka vložíme hodnotu 0 cm a stiskneme OK.

11. Ponoříme konec do hloubky 1 cm (sledujeme na stupnici pravítka).

12. Stiskneme tlačítko [image: image12.png]


 (zachovat).

13. Do textového okénka vložíme hodnotu 1 cm a stiskneme OK.

14. Opakujeme body 11., 12. a 13. pro hodnoty 2 cm, 3 cm, ..., 20 cm.

15. Stiskneme tlačítko[image: image13.png]


 (ukončit měření). Soubor uložíme.
16. Provedeme analýzu grafu – menu Analýza – Fitovat křivku – Typ rovnice (nebo soubor nahrajeme do PC a v programu LoggerPro provedeme analýzu). Vyslovíme závěr.

Doplňující otázky
1. Stejné měření proveďte pro jinou kapalinu.
2. Ověřte měřením nezávislost tlaku v kapalině na směru.
3. Změřte hydrostatický tlak ve stejných hloubkách různě tvarovaných nádob. V nádobách je stejná kapalina.
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