	Zvukové jevy
	3.10 ZVUK


Fyzikální princip

Zvuk je podélné vlnění s frekvencí od 16 Hz do 20 kHz. 

Cíl
Určit časový diagram některých zdrojů zvuku - ladičky, kláves, hudebních nástrojů… 

Určit frekvenci (výšku) tónů c1, d1, e1, ..., c2. Určit hudební intervaly těchto tónů. Předvést barvu tónů.
Pomůcky
LabQuest, mikrofon MCA-BTA, zdroje zvuku (hudební nástroje), ladičky. 
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Schéma
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Postup
1. Zapneme LabQuest.

2. Připojíme mikrofon MCA-BTA do vstupu CH1 LabQuestu nebo v menu Senzory – Nastavení senzorů zvolíme INT – Vnitřní mikrofon.

3. Zvolíme zobrazení Graf [image: image7.png]


.

4. Rozezvučíme zdroj zvuku – hláska „a“, „e“, „s“...

5. Stiskneme tlačítko START [image: image8.png]


(měření) na LabQuestu.

6. Ukládáme naměřené zvuky v menu Graf – Uložit měření nebo zvolíme [image: image9.png]


. Pomocí kalkulačky určujeme kmitočty periodických zvuků. Uložíme soubor.
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7. Opakujeme body 4., 5. a 6. pro tóny c1, d1, e1, ..., c2. Určujeme kmitočet těchto tónů (změříme periodu a kmitočet vypočítáme) a jejich hudební intervaly.
8. Naměřené kmitočty tónů a vypočítané hodnoty hudebních intervalů porovnáme s hodnotami v tabulce.
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	Tón
	c1
	d1
	e1
	f1
	g1
	a1
	h1
	c2

	Ladění
	absolutní výška (Hz)

	temperované
	262
	294
	330
	349
	392
	440
	494
	524

	přirozené
	264
	297
	330
	352
	396
	440
	495
	528

	Hudební interval
	1:1
	9:8
	5:4
	4:3
	3:2
	5:3
	15:8
	2:1


Doplňující otázky
1. Zkoušíme měřit časové diagramy různých hudebních nástrojů. 

2. Zkus změřit stejné tóny různých hudebních nástrojů. Co je barva tónů?
