	PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY

	Název úlohy:   3.13 Elektrický náboj

	Jméno:

Třída:

Datum: 
	Podmínky měření:

Teplota:      

Tlak:           

Vlhkost:      

	Spolupracovali:
	


1. Přenášení kladného a záporného náboje na vodivé těleso (plechovku)
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Čím větší obsah povrchu kuličky, tím větší náboj se na jejím povrchu může akumulovat.

Přibližné hodnoty náboje 
– malá kulička: 
5,6 nC (( 3,5(1010 C)




– střední kulička:
7,1 nC (( 4,4(1010 C)




– velká kulička:
12,5 nC (( 7,8(1010 C)

Náboje určeny dle průměrného počtu „schodů“ mezi hodnotami 0 nC a 50 nC.
Z uvedeného měření vyplývá, že náboje stejného druhu lze sčítat, dokud nedosáhneme maximální kapacity náboje daného tělesa. Pokud těleso nabíjíme opačným nábojem, celkový náboj se mění v opačném smyslu (klesá nebo roste).

2. Jak se mění náboj na plechovce, pokud ji propojíme pomocí ebonitové tyče nebo skleněné tyče s kladně či záporně nabitým tělesem?

Při propojení nabitých těles (kladně či záporně nabitých) s plechovkou pomocí nezelektrované ebonitové nebo skleněné tyče nedochází k přesunu nábojů. Ebonitová i skleněná tyč se chovají jako izolanty.

3. Jak se mění náboj na plechovce, pokud ji propojíme pomocí dřevěné špejle 3x3 mm nebo 
6x6 mm s kladně či záporně nabitým tělesem?
(a) délka špejlí 1 m
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(b) délka špejlí 0,5 m
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Z naměřených grafů vyplývá: 

· Povrch špejle se nechová jako izolant, náboje se přes něj mohou přesouvat. Je to způsobeno vlhkostí materiálu – tj. obsahem vody s ionty.
· Stejně velký náboj se při stejném obsahu průřezu špejle přenese rychleji přes kratší špejli.

· Čím větší obsah průřezu má špejle, tím větší náboj se za určitou dobu přenese přes špejli dané délky.

4. Měření časového průběhu proudu při nabíjení a vybíjení kondenzátoru.
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Celkový náboj, jímž se kondenzátory nabily, byl přibližně 0,1584 C.
