	Elektrický proud
	3.14 OHMŮV ZÁKON


Fyzikální princip

Ohmův zákon: Pokud má kovový vodič stálou teplotu, je elektrický proud procházející vodičem přímo úměrný napětí na vodiče (r. 1826 G. S. Ohm). Grafem přímé úměrností je přímka procházející počátkem.
Cíl
Ověřit Ohmův zákon pro wolframové vlákno žárovky a rezistory 12 Ω, 33 Ω a 100 Ω.
Pomůcky
LabQuest, rezistor 33 Ω a 100 Ω, žárovka 6 V/0,3 A, voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP‑BTA, plochá baterie, reostat.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme voltmetr DVP-BTA  k vstupu CH1 LabQuestu. Připojíme ampérmetr DCP-BTA  k vstupu CH2 LabQuestu. Zapojíme obvod podle schéma.
2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 60 s, Frekvence: 2 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu.
3. V menu Graf nastavíme Ukázat graf – Graf 1. V menu graf na ose x zvolíme napětí; Vlevo: 0; Vpravo: 6 V. Na ose y zvolíme Elektrický proud a Spojovat body; Dole: 0 a Nahoře: 0,6 A. V menu Senzory zvolíme Vynulovat. 

4. Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu.

5. Reostatem pomalu zvyšujeme napětí a proud. Hodnota napětí nesmí překročit 5 V a proudu 0,6 A! Zobrazuje se tzv. voltampérová charakteristika. Po vykreslení celého grafu zvolíme v menu Graf – Uložit měření.

6. Opakujeme měření pro rezistor 33 Ω a pro žárovku.
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7. Vyslovíme závěr (platnost Ohmova zákona). 

Doplňující otázky
1. Platí Ohmův zákon pro wolframové vlákno žárovky? 

2. Porovnej voltampérové charakteristiky rezistorů s různými hodnotami odporů.

3. Zkus vymyslet, jak ověříš, že Ohmův zákon platí i pro wolframové vlákno žárovky.
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