	Elektrický proud
	3.17 REOSTAT A POTENCIOMETR


Fyzikální princip

Plynulou změnu proudu spotřebičem umožňují součástky s proměnným odporem – potenciometry. Podle pohybu při ovládání je dělíme na tahové a otočné.
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K regulaci velkých proudů používáme reostat.
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Cíl
Ověřit funkci potenciometru jako děliče napětí a regulátoru proudu.
Pomůcky
LabQuest, různé potenciometry, počítač s programem Logger Pro, voltmetr VP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, rezistor 100 Ω, plochá baterie.
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Schéma
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Postup
1. Voltmetr VP-BTA zapojíme do konektoru CH 1 LabQuestu.

2. Potenciometr zapojíme jako dělič napětí (viz schéma).

3. LabQuest připojíme přes USB k počítači.

4. Zapneme LabQuest. 

5. V programu Logger Pro v menu Experiment zvolíme Sběr dat. Mód: Události se vstupy. Název sloupce: délka; Značka: d; Jednotka: cm. 

6. Na ose x zvolíme veličinu délka. Na ose y veličinu napětí.
7. V programu Logger Pro stiskneme tlačítko Sběr dat [image: image11.png] sbir dat.



.
8. Tahový potenciometr nastavíme na 0 cm (začátek).

9. Stiskneme tlačítko [image: image12.png]Zachavat



.

10. Do textového okénka vložíme hodnotu 0 cm a stiskneme OK.
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11. Opakujeme body 8., 9. a 10. pro hodnoty vzdálenosti 0,5 cm; 1 cm; 1,5 cm; 2 cm;…; 3 cm (délka potenciometru). Značky si můžeme napsat na tahový potenciometr nebo přiložíme pravítko. U otočného potenciometru měříme a zadáváme jednotku úhlu.

12. Stiskneme tlačítko [image: image14.png]Zastavit



. V menu programu Logger Pro zvolíme 

Experiment – Uchovat poslední měření.

13. Opakujeme měření pro různé potenciometry – lineární, logaritmické, exponenciální, tahové, otočné.
14. Vyslovíme závěr.

15. Stejné měření provedeme pro zapojení potenciometru jako regulátoru proudu.
Doplňující otázky
1. K čemu si využívají obě zapojení. Jaký je mezi nimi rozdíl?

2. K čemu se používají různé druhy potenciometrů?
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