	Tepelné jevy
	3.6 VEDENÍ TEPLA


Fyzikální princip

Zahříváme-li jednu část podélného tělesa z pevné látky, přenáší se rychlejší pohyb atomů na další a další atomy. Tím se zvyšuje i teplota dalších částí. Tento jev se nazývá vedení tepla. Látky dělíme na tepelné vodiče (měď, hliník, zlato, …) a tepelné izolanty (vzduch, plasty, dřevo, …).
Cíl
Ověřit šíření tepla tepelným vodičem.

Pomůcky
LabQuest, čtyři teploměry TMP-BTA, tlustší Cu vodič, lihový kahan, dva laboratorní stojany.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme čtyři teploměry TMP-BTA do vstupů CH1 až CH4 LabQuestu. LabQuest připojíme k PC přes USB konektor. Teploměry můžeme upevnit do smyček vytvořených z tlustšího měděného drátu – viz schéma. 
2. Zapneme LabQuest. V programu Logger Pro v menu Experiment – Sběr dat nastavíme: Vzorkovací frekvence: 1 vzorek/ sekundu; Zatrhneme Nepřerušený sběr dat. 

3. Zapálíme lihový kahan a postavíme ho pod konec Cu vodiče – viz schéma.

4. V programu Logger Pro zvolíme Sběr dat [image: image7.png] sber dat



. Necháme určitou dobu běžet měření.
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5. Ukončíme měření – v  programu Logger Pro zvolíme Zastavit [image: image9.png]Zastavit



.

6. Porovnáme naměřené grafy.

7. Vyslovíme závěr.
Doplňující otázky

1. Zkus měření pro jiný pevný tepelný vodič?

2. Zkus stejné měření pro kapalné těleso (voda v nádobě).
