	Tepelné jevy
	3.8 VAR


Fyzikální princip

Var je děj, při kterém se kapalina přeměňuje v plyn v celém objemu. Teplota, při které dochází k varu, se nazývá teplota varu. Její hodnota závisí nejen na chemickém složení kapaliny, ale také na tlaku nad povrchem kapaliny. Voda vře za normálního tlaku (1 010 hPa) při 100 °C. Závislost teploty varu vody na tlaku lze přibližně vyjádřit rovnicí 
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Cíl
Ověřit teplotu varu za normálního tlaku. Ověřit závislost teploty varu na tlaku.
Pomůcky
LabQuest, teploměr Go!Temp nebo TMP-BTA, baňka, voda, lihový kahan, laboratorní stojan, odměrný válec. 
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Schéma
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Postup
1. Do vstupů CH 1 LabQuestu připojíme teploměr Go!Temp nebo TMP-BTA. Do baňky nalijeme horkou vodu. Sestavíme pomůcky podle schéma. V odměrném válci, který určuje hodnotu tlaku par nad volným povrchem vařící vody, není voda. Tzn., že nad vodou v baňce je atmosférický tlak.
2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Režim: Události a hodnoty; Název: Tlak; Jednotka: Pa.

3. Zvolíme zobrazení Graf [image: image11.png]


.

4. Zapálíme lihový kahan a ohříváme vodu v baňce, až dosáhne teploty varu.

5. Stiskneme tlačítko START [image: image12.png]


(měření) na LabQuestu.

6. Páry vznikající nad volným povrchem v baňce mohou volně odcházet hadicí, která ústí nad dnem odměrného válce.

7. Při dosažení teploty varu stiskneme tlačítko [image: image13.png]


 (zachovat).

8. Do textového okénka vložíme hodnotu atmosférického tlaku (odečteme z barometru) a stiskneme OK.

9. Přilijeme do odměrného válce vodu do výšky 5cm nad ústím hadice.

10. Při dosažení teploty varu (poznáme to podle bublinek, které budou vystupovat do vody v odměrném válci) stiskneme tlačítko [image: image14.png]


 (zachovat).

11. Do textového okénka vložíme hodnotu atmosférického tlaku zvětšenou o hodnotu hydrostatického tlaku a stiskneme OK.

12. Opakujeme body 9., 10. a 11. pro hodnoty výšky hladiny vody v odměrném válci 10 cm, 15 cm, 20 cm a 25 cm.

13. Stiskneme tlačítko[image: image15.png]


 (ukončit měření). 
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14. Provedeme analýzu grafu. Jaká je to funkce? Porovnáme výsledky s výsledky v MFCH tabulkách. Určíme rovnici lineární funkce t = f (p).

Doplňující otázky
1. Na čem závisí teplota varu určité kapaliny?
2. Čím se liší var vody v otevřeném a v uzavřeném tlakovém hrnci?
3. Může voda vařit i při nižší teplotě než 100 °C?

4. Pomocí vývěvy změř teploty varu při nižším tlaku než je atmosférický. 
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