	Elektrodynamika
	4.1 MAGNETICKÉ POLE VODIČE


Fyzikální princip

Roku 1820  Hans Christian Oersted prokázal, že vodič, jímž prochází elektrický proud, vytváří kolem sebe magnetické pole.
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Magnetické indukční čáry mají tvar soustředných kružnic ležících v rovinách kolmých na vodič. Orientace indukčních čar závisí na směru proudu a k jejímu určení používáme Ampérovo pravidlo pravé ruky: Naznačíme uchopení vodiče do pravé ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý směr proudu ve vodiči, prsty pak ukazují orientaci magnetických indukčních čar.


Cíl
Ověřit závislost magnetické indukce na velikosti proudu procházejícího vodičem a na vzdálenosti od vodiče.
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Pomůcky
LabQuest, rezistor 10 Ω, ampérmetr DCP-BTA, teslametr MG-BTA, vodič, regulovatelný zdroj proudu a napětí BK 127.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme ampérmetr DCP-BTA  ke vstupu CH1 LabQuestu. Připojíme  teslametr MG‑BTA  k vstupu CH2 LabQuestu. Zapojíme obvod podle schéma.
2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 20 s, Frekvence: 2 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu [image: image12.png]


.
3. V menu Graf nastavíme Ukázat graf – Graf 1. V menu graf na ose x zvolíme proud; Vlevo: 0; Vpravo: 0,6 A. Na ose y zvolíme Magnetickou indukci a Spojovat body; Dole: 0 a Nahoře: 6 mT. V menu Senzory zvolíme Vynulovat. 

4. Stiskneme tlačítko START [image: image13.png]


 (měření) na LabQuestu.

5. Regulovatelným zdrojem zvyšujeme napětí (proud). Kontrolujeme proud – max. 0,6 A. Teslametrem měříme magnetickou indukci v okolí vodiče.

6. Potom nastavíme konstantní hodnotu proudu a pohybujeme teslametrem v kolmém směru k ose vodiče.

7. Vyslovíme závěr - jak závisí magnetická indukce B na velikosti elektrického proudu I a na vzdálenosti? 

Doplňující otázky
1. Ze znalosti velikosti proudu a vzdálenosti od vodiče spočítej magnetickou indukci?
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