	PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY

	Název úlohy:   4.1 Magnetické pole vodiče

	Jméno:

Třída:

Datum: 
	Podmínky měření:

Teplota:      22 °C
Tlak:           1008 hPa
Vlhkost:      45 %

	Spolupracovali:
	


1. Graf závislosti magnetické indukce na elektrickém proudu (a vzdálenosti teslametru od vodiče)
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2. Graf závislosti magnetické indukce na vzdálenosti teslametru od vodiče při konstantním proudu
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3. Výpočet velikosti magnetické indukce pro dané vzdálenosti (viz. část 2.)
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	výpočet: 
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	měření

	1
	0,0600
	0,0403

	2
	0,0300
	0,0297

	4
	0,0150
	0,0190

	6
	0,0100
	0,0140

	8
	0,0075
	0,0103

	10
	0,0060
	0,0094

	12
	0,0050
	0,0076


4. Závěr:

a) Jak závisí velikost magnetické indukce B na velikosti elektrického proudu I? 
Grafem je polopřímka. Jedná se o přímou úměru.

b) Jak závisí velikost magnetické indukce B na vzdálenosti d?
Grafem je hyperbola. Jedná se o nepřímou úměru.
Nepřesnost v měření je dána měřením vzdálenosti a umístěním teslametru v okolí vodiče.
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