	Elektrický proud v polovodičích
	4.10 INTEGROVANÝ OBVOD


Fyzikální princip

První integrovaný obvod zkonstruoval Jack Kilby koncem srpna 1958 (r. 2000 Nobelova cena za fyziku).  Integrované obvody jsou součástky, které v jednom pouzdře obsahují velké množství vodičů, rezistorů, kondenzátorů, diod a tranzistorů. Dělíme je na číslicové, analogové, …
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Cíl
Ověřit činnost integrovaného obvodu (číslicový, analogový, …). 

Pomůcky
LabQuest, tři voltmetry VP-BTA, moduly zapojení integrovaných obvodů, LabQuest jako generátor signálu nebo jiný generátor signálu.
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Schéma
a) Integrovaný obvod MH 7400 zapojený jako logická funkce „AND“:
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b) Integrovaný obvod MH 7400 zapojený jako logická funkce „OR“:
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Postup
1. Voltmetry zapojíme do konektorů CH 1, CH 2 a CH 3 LabQuestu.

2. Zapojíme číslicový integrovaný obvod MH 7400 jako „AND“, „OR“, … podle schéma a), b), ...

3. Na dvou generátorech signálu nastavíme obdélníkový signál. Velikost amplitudy kolem 4,5 V.
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4. Na prvním generátoru nastavíme kmitočet 2 Hz a na druhém 3 Hz. Připojíme je na vstupy A a B a připojíme k nim voltmetry 1 a 2. K výstupu Y připojíme 3. voltmetr.

5. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 1 s, Frekvence: 200 čtení/s.

6. Zvolíme zobrazení Graf [image: image13.png]


. Stiskneme tlačítko START [image: image14.png]


(měření) na LabQuestu.

7. Po skončení měření uložíme.
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Integrovaný obvod MH 7400 zapojený jako logická funkce „AND“
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Integrovaný obvod MH 7400 zapojený jako logická funkce „OR“
8. Vyslovíme závěr.

Doplňující otázky
1. Zkus stejné měření: Integrovaný obvod MH 7400 zapojený jako logická funkce „NAND“.

2. Zkus stejné měření: Integrovaný obvod MH 7400 zapojený jako logická funkce „NOR“.

3. Zkus další logické funkce:
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4. Vyzkoušej funkci jiných číslicových integrovaných obvodů. Např. MH 7493, MH 74153, ….

5. Vyzkoušej funkci jiných analogových integrovaných obvodů. Např. NE 555, …
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