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1. Logická funkce „AND“
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2. Logická funkce „OR“
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3. Závěr:

Logická funkce AND = logický součin: Maximální hodnota napětí na výstupu Y bude tehdy, když v daný okamžik bude současně na obou vstupech A a B maximální hodnota napětí. 
Jinými slovy: Na výstupu Y bude logická jednička tehdy, když v daný okamžik bude současně na obou vstupech logická jednička.

Logická funkce OR = logický součet: Maximální hodnota napětí na výstupu Y bude tehdy, když v daný okamžik bude alespoň na jednom ze vstupů A nebo B maximální hodnota napětí.

Jinými slovy: Na výstupu Y bude logická jednička tehdy, když v daný okamžik bude alespoň na jednom 
ze vstupů A nebo B logická jednička.
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