	Astronomie 

Elektrický proud v polovodičích
	4.13 SLUNCE - SLUNEČNÍ ČLÁNEK I.


Fyzikální princip

Fotodiodám s velkou plochou přechodu se říká sluneční články. Sluneční články se zapojují do série a paralelně, tvoří pak sluneční baterie.
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Cíl
Změřit výkon P solárních článků v závislosti na osvětlení E.

Pomůcky
LabQuest, voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, žárovka 100 W, luxmetr LS-BTA, solární stavebnice New Generation (Conrad).
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Schéma
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Postup
1. Voltmetr, ampérmetr a luxmetr zapojíme do konektorů CH 1, CH 2 a CH3  LabQuestu.

2. Luxmetr umístíme vedle solárních panelů – bude měřit hodnotu osvětlení E solárních článků. K solárním panelům připojíme voltmetr a ampérmetr.

3. LabQuest připojíme přes USB k PC.

4. V programu Logger Pro v menu Data – Nový dopočítávaný sloupec zvolíme: Název: Výkon; Značka: P; Jednotka: mW; Výraz: "Potential"*"Current"*1000.

5. Na ose x zvolíme Osvětlení (Illumination (lux)) a na ose y Výkon (mW).

6. V menu Experiment – Sběr dat zvolíme: Vzorkovací frekvence: 1 vzorek/sekundu; dále zatrhneme volbu Nepřerušený sběr dat.

7. Stiskneme tlačítko Sběr dat v programu Logger Pro.

8. Plynule přibližujeme (případně vzdalujeme) žárovku k solárním článkům. Měříme závislost P = f(E).
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9. V menu programu Logger Pro zvolíme Experiment – Uchovat poslední měření.

10. Vyslovíme závěr.
Doplňující otázky
1. Změř výkon solárních článků zapojených sériově a paralelně.
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