	Astronomie 

Elektrický proud v polovodičích
	4.15 SLUNCE - SLUNEČNÍ ČLÁNEK III.


Fyzikální princip

Fotodiodám s velkou plochou přechodu se říká sluneční články. Sluneční články se zapojují do série a paralelně, tvoří pak sluneční baterie.
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Cíl
Změřit výkon P solárních článků v závislosti na vlnové délce světla - filtru.

Pomůcky
LabQuest, voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, žárovka 100 W, luxmetr LS-BTA, solární stavebnice New Generation (Conrad), barevné filtry ze stavebnice.
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Schéma
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Postup
1. Voltmetr, ampérmetr a luxmetr zapojíme do konektorů CH 1, CH 2 a CH3  LabQuestu.

2. K solárním panelům připojíme voltmetr a ampérmetr.

3. LabQuest připojíme přes USB k PC.

4. V programu Logger Pro v menu Data – Nový dopočítávaný sloupec zvolíme: Název: Výkon; Značka: P; Jednotka: mW; Výraz: "Potential"*"Current"*1000.

5. V menu Experiment – Sběr dat zvolíme: Mód: Události se vstupy; Název sloupce: Barva filtru; Značka: λ; Jednotky: nm.

6. Na ose x zvolíme Barva filtru (nm) a na ose y Výkon (mW).

7. Stiskneme tlačítko Sběr dat v programu Logger Pro.

8. Žárovku umístíme v blízkosti solárních článků. Nepohybujeme s ní. Solární panely jsou nastavené kolmo ke směru šíření světla ze žárovky. Před solární články vložíme „modrý filtr“.

9. Stiskneme tlačítko Zachovat. Vložíme hodnotu vlnové délky modrého světla – 460 nm.

10. Opakujeme postup pro zelený, žlutý a červený filtr.
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11. V menu programu Logger Pro zvolíme Experiment – Uchovat poslední měření.

12. Vyslovíme závěr.

Doplňující otázky
1. Pomocí spektrofotometru změř vlnovou délku světla, které projde přes daný barevný filtr.

2. Vyzkoušej jiné barevné filtry.
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