	Mechanika kapalin a plynů
	5.18 ROVNICE KONTINUITY


Fyzikální princip

Při ustáleném proudění ideální kapaliny je součin obsahu S průřezu a rychlosti v proudu v každém místě trubice stejný (rovnice spojitosti – kontinuity). 
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Cíl
Ověřit rovnici kontinuity.

Pomůcky
LabQuest, anemometr ANM-BTA, 2ks redukce z PVC 125/160 a 110/125, ventilátor.

  [image: image2.png]


    [image: image3.jpg]


    [image: image4.png]


[image: image5.png]



Schéma
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Postup
1. Připojíme anemometr ANM-BTA  ke vstupu CH1 LabQuestu (nebo LabQuest Mini). Pokud máme druhý, tak ho připojíme ke vstupu CH2. Sestavíme úlohu podle schéma.

2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 60 s, Frekvence: 10 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu [image: image7.png]


. 

3. Stiskneme tlačítko START [image: image8.png]


 (měření) na LabQuestu.

4. Anemometr vložíme těsně před ústí redukce o poloměru 125 mm (vnitřní průměr) a po několika sekundách před ústí 160 mm (vnější průměr). Tím změříme rychlost proudění vzduchu.
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5. Změříme průměry. Vypočítáme obsahy. Dosadíme do rovnice spojitosti.

6. Uložíme graf – menu Graf – Uložit měření.

7. Vyslovíme závěr (Čím jsou způsobeny chyby měření?).

Doplňující otázky
1. Provedeme stejné měření pro jinou redukci z PVC 110/125. 

2. Můžeme si vyrobit z papírového kartónu potrubí a provést stejné měření.
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