	Mechanika
	5.9 MECHANICKÁ PRÁCE


Fyzikální princip

Práce je fyzikální veličina. Označuje se písmenem W a její jednotkou je joule (značka J). Je‑li F síla působící na těleso a s trajektorií svírá stálý úhel α, vykoná se při přesunutí tělesa o dráhu s práce 

W = F·s·cosα. Jestliže se síla mění, je práce dána obsahem obrazce ohraničeného vodorovnou osou a grafem závislosti síly na dráze.
Cíl
Určit práci potřebnou na protahování pružiny.

Pomůcky
LabQuest, siloměr DFS-BTA, senzor polohy MD-BTD, pružinu, závaží, magnet, kolečko. 
[image: image1.jpg]


 [image: image2.jpg]


 [image: image3.jpg]


   [image: image4.jpg]


   [image: image5.jpg]



Schéma
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Postup
1. Siloměr DFS-BTA zapojíme do konektoru CH 1 LabQuestu. Siloměr přepneme na citlivější rozsah 0-10 N. Senzor polohy zapojíme do konektoru  DIG 1. Sestavíme obvod podle schéma.

2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 10 s, Frekvence: 20 čtení/s.

3. Stiskneme tlačítko START [image: image7.png]


 (měření) na LabQuestu. Změříme vzdálenost senzoru polohy od kolečka (připevněné magnetem na závaží).

4. Zvolíme záložku tabulka. V menu Tabulka zvolíme Nový dopočítávaný sloupec: Název – dráha; Jednotka – m; Tvar výrazu X.Y; Sloupec pro X – dráha; Sloupec pro Y – Síla

5. Vynulujeme senzor – menu Senzory – Vynulovat – Siloměr. Dále zvolíme zobrazení grafu [image: image8.png]


.
6. Stiskneme tlačítko START [image: image9.png]


 (měření) na LabQuestu a snažíme se pomalu a rovnoměrně rukou natahovat pružinu.
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7. Měření si můžeme uložit do paměti: menu Graf – Uložit. 

8. Vypočítáme plochu pod grafem F = f (s).

9. Závěr – vyhodnotíme měření - graf a vykonanou práci.

Doplňující otázky
1. Vyzkoušej vykonat práci při zvedání tělesa. 

2. Vyzkoušej vykonat práci při překlápění tělesa.
