	Mechanické vlnění
	6.10 VLNĚNÍ


Fyzikální princip

Vlnění je přenos kmitání látkovým prostředím. Vlnění může být příčné nebo podélné. Stojaté vlnění vzniká složením (interferencí) postupné a odražené vlny. Některé body kmitají s maximální výchylkou (kmitna) a některé nekmitají (uzel). Uzly jsou ve vzdálenosti poloviny vlnové délky λ.
Cíl
Demonstrovat stojaté vlnění pomocí kloboukové gumy. Určit veličiny vlnění – základní frekvence, vyšší harmonická frekvence, vlnová délka, rychlost šíření.
Pomůcky
LabQuest (jako generátor), zesilovač PAMP, basový reproduktor 8 Ω, dva laboratorní stojany, klobouková guma.
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Schéma
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Postup
1. Propojíme audio výstup LabQuestu ke vstupu zesilovače. Výstup zesilovače propojíme s basovým reproduktorem 8 Ω (ten je upraven tak, aby se chvění membrány mohlo přenášet na gumu - pomocí tavné pistole přilepíme očko).
2. Zapneme LabQuest a v základním menu zvolíme aplikaci – generátor funkcí (Zesilovač).  

3. Signál zvolíme sinus, kmitočet nastavíme 10 Hz a napětí 10 V.

4. Mezi dva stojany napneme kloboukovou gumu, kterou provlékneme na jednom okraji očkem.

5. Zapneme generátor funkcí a jemným posouváním stativu nastavíme tah gumy tak, aby kmitala se základní frekvencí.
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6. Určíme vlnovou délku λ. Ze známé základní frekvence vypočítáme rychlost šíření vlnění.

7. Na LabQuestu změníme frekvenci na 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz,…. Pozorujeme změny.
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8. Jak se mění vlnová délka? Jak se mění rychlost šíření vlnění?

Doplňující otázky
1. Nastav základní kmitočet, změř amplitudu výchylky ym. Co se děje s amplitudou při zvětšování kmitočtu?

2. Jaký je vztah pro základní a vyšší harmonické frekvence?. 

3. Vyzkoušej různé gumy (délky, tloušťky) a pozoruj co se děje při změně tahu gumy?
