	Mechanické kmitání a vlnění
	6.11 SLOŽENÉ KMITÁNÍ


Fyzikální princip

Složené kmitání vzniká při kmitání dvou oscilátorů, které jsou navzájem spojeny např. gumovým vláknem. Superpozicí dvou harmonických kmitání o:

a) stejné frekvenci vzniká kmitání téže frekvence. Amplituda závisí na fázovém rozdílu složek.
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b) různé frekvenci vzniká kmitání, které není harmonické. 
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Když se frekvence složek velmi málo liší, vzniká složené kmitání, které nazýváme rázy (nebo v akustice zázněje). 
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Cíl
Určit časový diagram složeného kmitání s blízkou frekvencí složek. 

Pomůcky
LabQuest, 2 senzory polohy a pohybu MD-BTD, 2 kyvadla.
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Schéma
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Postup
1. Senzory polohy a pohybu MD-BTD zapojíme do konektorů DIG 1 a DIG 2 LabQuestu. Na závěs zavěsíme dvě závaží podle schéma. 

2. Zapneme LabQuest.
3. Nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 100 s, Frekvence: 20 čtení/s. Zvolíme zobrazení Graf [image: image8.png]


.

4. Necháme kývat kyvadla. Stiskneme tlačítko START [image: image9.png]


 (měření) na LabQuestu.
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5. Vyslovíme závěr. 

Doplňující otázky
1. Jaký je kmitočet 1. oscilátoru, 2. oscilátoru a rázů?

2. Pomocí generátoru signálů (audio) vyzkoušej zázněje. Zkus je naměřit pomocí mikrofonu. 

3. Jak se mění zázněje s rozdílem kmitočtů obou oscilátorů?
