	Mechanické vlnění
	6.15 INTERFERENCE VLNĚNÍ


Fyzikální princip

Interferencí vlnění nazýváme skládání dvou nebo více vlnění. Interferencí dvou vlnění o stejné vlnové délce vzniká výsledné vlnění, jehož amplituda je největší v místech, v nichž se vlnění setkávají se stejnou fází, a nejmenší je v místech, v nichž se vlnění setkávají s opačnou fází. 
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Cíl
Určit pomocí hlukoměru SLM-BTA hladinu intenzity zvuku při interferenci dvou zvuků o stejné vlnové délce.
Pomůcky
2 ks LabQuest, hlukoměr SLM-BTA, zesilovač PAMP, 2 ks basový reproduktor 8 Ω.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme hlukoměr SLM-BTA do vstupu CH1 prvního LabQuestu.

2. Ke druhému LabQuestu připojíme zesilovač a dva reproduktory podle schéma. Na LabQuestu nastavíme kmitočet 1 kHz.
3. Zapneme první LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 120 s, Frekvence: 2 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu.

4. Nastavení hlukoměru SLM-BTA: Time Weiting – S (slow), Maximum Level Hold – RESET (průběžně zobrazuje), Frequency Weighting – A (pomalé změny).

5. Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu a rovnoměrně pohybujeme s mikrofonem podle schéma. Uložíme měření. Měření provádíme na louce.

6. Vyslovíme závěr.
Doplňující otázky
1. K prvnímu LabQuestu můžeme připojit i ultrazvukový senzor vzdálenosti a měříme, jak závisí hladina intenzity zvuku v závislosti na vzdálenosti? Případně můžeme vkládat jednotlivé hodnoty a měřit vzdálenost pásmem. 

