	Struktura a vlastnosti kapalin
	6.6 POVRCHOVÁ SÍLA


Fyzikální princip

Fyzikální veličina, která popisuje vlastnosti povrchové blány, se nazývá povrchové napětí. Čím je povrchové napětí větší, tím snáze se na jeho povrchu mohou udržet různá tělesa. Hodnoty povrchového napětí lze nalézt v tabulkách. Povrchové napětí rtuti je 7 × větší než povrchové napětí vody, které je 2-3 × větší než povrchové napětí lihu či petroleje.

Na okraji povrchové blány působí molekuly kapaliny povrchovou silou F, která je kolmá na tento okraj a její směr leží v povrchu kapaliny. Podíl velikosti povrchové síly F a délky l okraje povrchové blány je povrchové napětí σ. Platí
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Cíl
Určit přibližně velikost povrchové síly Fp a povrchového napětí σ.

Pomůcky
LabQuest, siloměr DFS-BTA, dřevěná špejle, plochá nádoba s vodou, nit.
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Schéma
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Postup
1. Siloměr DFS-BTA zapojíme do CH 1 LabQuestu. 

2. Zapneme LabQuest.
3. Nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 10 s, Frekvence: 20 čtení/s. Zvolíme zobrazení Graf [image: image9.png]


.

4. Na siloměr zavěsíme špejli o délce 30 cm na niti (viz schéma). Špejli položíme na hladinu kapaliny (vody).

5. Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu. Táhneme siloměrem špejli z povrchu kapaliny.
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6. Z grafu odečteme rozdíl maximální hodnoty síly (kdy dochází k odtržení špejle z povrchu kapaliny) a síly kdy špejle visí na niti – viz obrázek.

7. Vypočítáme poměr této síly a dvojnásobku délky špejle (délka okraje povrchové blány), což je hodnota povrchového napětí σ (N/m). 

Doplňující otázky
1. Provedeme měření pro jiné kapaliny (líh,…). Případně pro jiné délky špejlí.

2. Ze špejlí můžeme slepit mřížku, která zvětší délku okraje povrchové blány a tím i přesnost měření.
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