	Stacionární magnetické pole
	7.11 MAGNETICKÉ POLE ZEMĚ.


Fyzikální princip

Magnetickou indukcí B nazýváme vektorovou veličinu, která charakterizuje magnetické pole. Jednotkou magnetické indukce je tesla, značka T. Magnet vytváří ve svém okolí magnetické pole, které můžeme znázornit soustavou magnetických indukčních čar. Stejně i Země má ve svém okolí magnetické pole. Pomocí magnetky (malý magnet) můžeme „zmapovat“ magnetické pole – určit směr indukčních čar. Mnohem rychleji lze obrazec indukčních čar určit pomocí železných pilin.
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Magnetickou indukci měříme teslametrem. Zemské magnetické pole v ČR má magnetickou indukci 0,048 mT.

Cíl
Pomocí teslametru změřit magnetickou indukci magnetického pole Země.
Pomůcky
LabQuest, teslametr MG-BTA, stojan laboratorní, úhloměr.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme  teslametr MG-BTA ke vstupu CH1 LabQuestu. Na teslametru nastavíme rozsah 0,3 mT. Zapojíme obvod podle schéma.
2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 10 s, Frekvence: 20 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení Graf [image: image9.png]


.

3. Stiskneme tlačítko START [image: image10.png]


(měření) na LabQuestu a pomalu ve vodorovné rovině otáčíme teslametrem v magnetickém poli Země. Pozorujeme, kde je maximum a kde je minimum (N a S magnetický pól). Z maximálních hodnot odečteme vodorovnou amplitudu magnetické indukce B Země.

4. Stiskneme tlačítko START [image: image11.png]


(měření) na LabQuestu a pomalu ve svislé rovině (N-S směr) otáčíme teslametrem v magnetickém poli Země. Pozorujeme, kde je maximum a kde je minimum. Maximální hodnota je hodnotou magnetické indukce B Země.
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Doplňující otázky
1. Urči sklon indukční čáry magnetického pole u nás v ČR vzhledem k povrchu země.

2. Teslametr upevníme do stojanu. Pod teslametr položíme úhloměr.

3. V menu Senzory – Záznam dat nastavíme Režim: Události + Hodnoty; Název: Úhel; 

Jednotky: °.

4. Zvolíme zobrazení Graf [image: image13.png]


. Podle kompasu nastavíme teslametr na sever.

5. Stiskneme tlačítko START [image: image14.png]


(měření) na LabQuestu.

6. Stiskneme tlačítko [image: image15.png]


 (zachovat).

7. Do textového okénka vložíme hodnotu 0° a stiskneme OK.

8. Teslametr otočíme o 10°.

9. Stiskneme tlačítko [image: image16.png]


 (zachovat).

10. Do textového okénka vložíme hodnotu 10° a stiskneme OK.

11. Opakujeme body 8., 9. a 10. pro 20°, 30°, 40°, …, 360°.

12. Stiskneme tlačítko[image: image17.png]


 (ukončit měření). 

13. Měření zopakujeme v horizontální rovině v „N – S“ směru.

14. Vyslovíme závěr.
PAGE  
1

