	Stacionární magnetické pole
	7.12 MAGNETICKÉ POLE MAGNETU.


Fyzikální princip

Magnetickou indukcí B nazýváme vektorovou veličinu, která charakterizuje magnetické pole. Jednotkou magnetické indukce je tesla, značka T. Magnet vytváří ve svém okolí magnetické pole, které můžeme znázornit soustavou magnetických indukčních čar. Pomocí magnetky (malý magnet) můžeme „zmapovat“ magnetické pole – určit směr indukčních čar. Mnohem rychleji lze obrazec indukčních čar určit pomocí železných pilin.
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Magnetickou indukci měříme teslametrem. Velikost magnetické indukce pole např. v blízkosti permanentního magnetu je řádově 10-2 T až 10-1 T.

Cíl
Pomocí teslametru změřit magnetickou indukci magnetického pole magnetu.
Pomůcky
LabQuest, teslametr MG-BTA, teslametr ±140 mT, stojan laboratorní, permanentní magnet.

[image: image3.jpg]


        [image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.png]



[image: image7.jpg]


 [image: image8.jpg]



Schéma
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Postup
1. Připojíme  teslametr MG-BTA ke vstupu CH1 LabQuestu. Na teslametru nastavíme rozsah 6,4 mT. Zapojíme obvod podle schéma.
2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 10 s, Frekvence: 20 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení Graf [image: image10.png]


.

3. Stiskneme tlačítko START [image: image11.png]


(měření) na LabQuestu a pomalu rovnoměrně přibližujeme (asi 5 sekund) teslametr k severnímu pólu magnetu a potom pomalu vzdalujeme teslametr od severního pólu magnetu (asi 5 sekund).

4. Stiskneme tlačítko START [image: image12.png]


(měření) na LabQuestu a pomalu rovnoměrně přibližujeme (asi 5 sekund) teslametr k jižnímu pólu magnetu a potom pomalu vzdalujeme teslametr od severního pólu magnetu (asi 5 sekund).

5. Stiskneme tlačítko START [image: image13.png]


(měření) na LabQuestu a pomalu rovnoměrně pohybujeme (asi 5 sekund) teslametrem kolmo k podélné ose magnetu k jižnímu pólu magnetu a potom pomalu vzdalujeme teslametr od severního pólu magnetu (asi 5 sekund). Uložíme měření. 
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6. Otevřeme nový soubor a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 10 s, Frekvence: 20 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení Graf [image: image15.png]


. 

7. Zopakujeme měření pro magnet tvaru podkovy s teslametrem ± 140 mT.
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Doplňující otázky
1. V menu Senzory – Záznam dat nastavíme Režim: Události + Hodnoty; Název: délka; 

Jednotky: cm.

2. Zvolíme zobrazení Graf [image: image17.png]


. Teslametr upevníme do stojanu a postavíme na okraj magnetického pole magnetu tvaru podkovy.

3. Stiskneme tlačítko START [image: image18.png]


(měření) na LabQuestu.

4. Stiskneme tlačítko [image: image19.png]


 (zachovat).

5. Do textového okénka vložíme hodnotu 0 cm a stiskneme OK.

6. Teslametr posuneme o 1 cm.

7. Stiskneme tlačítko [image: image20.png]


 (zachovat).

8. Do textového okénka vložíme hodnotu 1 cm a stiskneme OK.

9. Opakujeme body 7., 8. a 9. pro 2cm, 3 cm, 4 cm, …20 cm.

10. Stiskneme tlačítko[image: image21.png]


 (ukončit měření). 

11. Měření zopakujeme ve vertikální rovině magnetu („N – S“).

12. Vyslovíme závěr.
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