	Stacionární magnetické pole
	7.15 MAGNETICKÝ ZÁZNAM SIGNÁLŮ


Fyzikální princip

Magnetický záznam signálů, kterým je uchovávána zvuková či obrazová informace nebo také digitální informace zpracovaná počítačem. Magnetický záznam je založen na trvalém zmagnetování vrstvy feromagnetika (např. oxidu železa), naneseného na nosiči z plastického materiálu.
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Magnetický záznam se uskutečňuje pomocí zvláštního elektromagnetu – záznamové hlavy.
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Cíl
Provést mazání, magnetický záznam, snímání a opětné mazání na nosič. 
Pomůcky
LabQuest, teslametr MG-BTA, permanentní magnet na mazání, permanentní magnet na záznam, svinovací metr jako nosič zaznamenaného signálu.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme teslametr MG-BTA ke vstupu CH1 LabQuestu. Na teslametru MG-BTA nastavíme rozsah 6,4 mT. Zapojíme obvod podle schéma. LabQuest připojíme přes USB k PC.
2. Zapneme LabQuest.

3. V menu programu LoggerPro zvolíme Experiment – Sběr dat a nastavíme: Délka: 10 s; Vzorkovací frekvence 20 vzorků/sekunda.

4. Nejdříve provedeme mazání na nosiči (svinovací metr):
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5. V programu LoggerPro zvolíme Sběr dat [image: image10.png] sber dat



 a pomalu (10 s) rovnoměrným pohybem pomocí teslametru provedeme snímání signálů na nosiči:
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6. Provedeme záznam signálů na nosiči (např. čtyřikrát):
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7. Zopakujeme snímání signálů (jako v bodě 5.).

8. Zopakujeme mazání a snímaní (jako v bodě 4. a 5.).
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9. Vyslovíme závěr.

Doplňující otázky
1. Vyzkoušej záznam různým (S, N) pólem permanentního magnetu. Jak se změní průběh signálu?

2. Vyzkoušej mazání a záznam na skutečný nosič – pásek od videokazety. Vyzkoušej také záznam na disketu.
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