	Elektromagnetické kmitání a vlnění
	7.26 ELEKTROMAGNETICKÝ OSCILÁTOR


Fyzikální princip

Nejjednodušším elektromagnetickým oscilátorem je obvod tvořený cívkou a kondenzátorem ‑ obvod LC nebo oscilační obvod. Kondenzátor spojíme se zdrojem stejnosměrného napětí 4,5 V (plochá baterie, viz schéma). Přepínačem připojíme nabitý kondenzátorem k cívce. V obvodu vznikne elektromagnetické kmitání. Energie elektrického pole kondenzátoru se mění na energii magnetického pole cívky a naopak. V oscilačním obvodu nastává tlumené elektromagnetické kmitání.
Cíl
Změřit napětí a proud v oscilačním obvodu. Ověřit, elektromagnetické kmitání oscilačního obvodu je tlumené.

Pomůcky
LabQuest, voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, kondenzátor 2 200 µF, cívka s jádrem 1 200 z, přepínač.
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Schéma
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Postup
1. Voltmetr a ampérmetr zapojíme do konektorů CH 1 a CH 2  LabQuestu.

2. Obvod zapojíme podle schéma. Přepínač je v poloze „1“ (kondenzátor se nabíjí).

3. Zapneme LabQuest a připojíme jej přes USB k PC.

4. V menu programu LoggerPro zvolíme Experiment – Sběr dat a nastavíme: Trvání: 2 s; Vzorkovací frekvence 200 vzorků/sekundu; Trigger zatrhneme Spuštění triggeru, když napětí je rostoucí přes 0,05 V.

5. V menu programu LoggerPro zvolíme tlačítko Sběr dat.

6. Přepneme přepínač do polohy „2“.
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7. Z grafu odečteme periodu kmitání. Určíme kmitočet.

8. Vyslovíme závěr.

Doplňující otázky
1. Změříme indukčnost L (multimetrem) a vypočítáme periodu vlastního kmitání. Porovnáme s naměřenou hodnotou.

2. Změň parametry součástek (indukčnost, kapacita) a zopakuj měření.
