
Pracovní list pro žáky

	Elektrický náboj a elektrické pole
	7.3 Vybíjení kondenzátorů


Fyzikální princip

Kapacitu C kondenzátoru určíme jako podíl náboje na kondenzátoru Q a napětí U mezi deskami 
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. Napětí změříme voltmetrem a náboj určíme z grafu Q =  f(t) jako plochu „pod“ křivkou.
Cíl
Změřit vybíjecí křivku kondenzátoru. Určit vybíjecí funkci. Určit kapacitu kondenzátoru.
Pomůcky
LabQuest, rezistor 1 kΩ, 2 ks kondenzátorů 2200 μF, voltmetr VP-BTA, přepínač, plochá baterie.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme  voltmetry DVP-BTA  ke vstupu CH1 a CH2 LabQuestu. Zapojíme obvod dle schéma.
2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 30 s, Frekvence: 1000 čtení/s. Trigger nastavíme na Zapnuto ... je rostoucí přes 1 V. Dále zvolíme zobrazení grafu.
3. Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu.

4. Přepneme přepínač dle schéma a po sekundě (odhadneme) přepneme přepínač opačně.
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5. Měření uložíme. Opakujeme pro dva kondenzátory zapojené paralelně a do série.

6. Z grafu U = f(t) určíme hodnotu napětí U = .... V (začátek měření). 
7. Určíme rovnici grafu U = f(t).

8. Vytvoříme novou vypočítávanou veličinu I = U/R  (R = 1000 Ω).
9. Pomocí menu Analýza – Výpočet plochy pod píkem – Proud určíme plochu „pod“ píkem v grafu I = f(t). Dostaneme tak náboj Q = ..... C při vybíjení kondenzátoru.

10. Vypočítáme kapacitu 
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Doplňující otázky
1. Urči rovnici funkce U = f(t), případně I = f(t).

2. Urči kapacitu kondenzátoru pomocí střídavého proudu z kapacitance XC.
3. Zkus pro jiné hodnoty kondenzátorů a pro jiné hodnoty rezistoru (např. 10 kΩ).
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