	PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY

	Název úlohy:   7.5 Ohmův zákon pro uzavřený obvod

	Jméno:
Třída: 

Datum:
	Podmínky měření:
Teplota:

Tlak:

Vlhkost:

	Spolupracovali:
	


1. Graf závislosti proudu na napětí U = f(I): 
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1. Výpočet: 

a) U = f(I)= -0,9126(I+4,925
U0=4,925 V
      Ik=5,4 A

Ri=0,9126 (
b) U = f(I)= -5,011(I+4,45  
U0=4,45 V
      Ik=0,89 A
Ri=5,011 (
c) U = f(I)= -Ri(I+U0= -4,244(I+4,132  U0=4,132V
  Ik=0,97 A
Ri=4,244 (
2. Závěr:
Nová plochá baterie má větší svorkové napětí na prázdno U0, větší zkratový proud Ik a menší vnitřní odpor Ri.. U starší (ré) ploché baterie je to naopak.
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