	PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY

	Název úlohy:   7.8 Tranzistor jako spínač a zesilovač

	Jméno:
Třída: 

Datum:
	Podmínky měření:
Teplota:

Tlak:

Vlhkost:

	Spolupracovali:
	


1. Schéma:

a) Tranzistor jako spínač



b) Tranzistor jako zesilovač
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 [image: image2.png]Tranzistor jako zesilovad




2. Grafy:

a) Tranzistor jako spínač
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b) Tranzistor jako zesilovač
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3. Závěr:
a)Tranzistor jako spínač – z měření je patrné, že se tranzistor otevře při překročení napětí asi 0,7 V mezi bází a editorem;

b)Tranzistor jako zesilovač – změření je patrné, že tranzistor zesiluje napětí přibližně 23×. Z měření je dále patrné, že dochází ke zkreslení vstupního signálu.
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