	Optika
	8.1 BARVA SVĚTLA


Fyzikální princip

Barva je vjem, který je vytvářen viditelným světlem dopadajícím na sítnici lidského oka. Barevné vidění lidského oka zprostředkují receptory zvané čípky trojího druhu – citlivé na tři základní barvy: červenou, zelenou a modrou.
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Tabulka uvádí spektrum viditelného světla (monochromatické záření) rozdělené podle barev, odpovídající vlnové délky a frekvence. Za hranicemi na straně červené resp. fialové barvy již lidské oko světlo nevnímá – zde leží infračervené a ultrafialové záření.
Cíl
Pomocí spektrofotometru určit vlnové délky různých barev světla.
Pomůcky
LabQuest, spektrofotometr SVIS-PL s optickým vláknem, LEDky různých barev.
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Schéma
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Postup
1. Spektrofotometr SVIS-PL s optickým vláknem zapojíme do USB konektoru LabQuestu.

2. Zapneme LabQuest. 

3. V menu Senzory – Změnit jednotky – USB Spektrometr zvolíme Intenzita.

4. Zvolíme zobrazení Graf [image: image7.png]


. Optické vlákno namíříme na svítící LEDku.

5. Stiskneme tlačítko START [image: image8.png]


 (měření) na LabQuestu. Změříme emisní spektrum LEDky. Pokud hodnoty intenzity překračují maximální hodnotu „1“, je potřeba zvětšit vzdálenost od LEDky. Pokud jsou hodnoty malé, tak přiblížit optické vlákno k LEDce.
6. Uložíme graf – menu Graf – Uložit měření.

7. Opakujeme měření s tím, že před optické vlákno vkládáme různé barevné LEDky.
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8. Vyslovíme závěr.

Doplňující otázky
1. Zkus změřit vlnové délky různých barev laserů.
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