	Optika
	8.9 BUNSENŮV FOTOMETR


Fyzikální princip
Bunsenův fotometr v tom nejjednodušším provedení se skládá z papíru P s mastnou skvrnou. Papír je upevněn na lavici se dvěma stojany, na nichž je umístěn na jedné straně zdroj světla Z0 o známé svítivosti I0 a na druhé straně zdroj Z o svítivosti I, kterou měříme (viz Obr. 1.).
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Obr. 1 Bunsenův fotometr

Samotné měření vychází z faktu, že je-li osvětlení jedné i druhé strany papíru (skvrny) stejné, mastná skvrna není pozorovatelná. Fotometrem tedy pohybujeme tak dlouho, dokud mastná skvrna na papíru nezmizí. Pak změříme vzdálenost r0 fotometru od zdroje o známé svítivosti a vzdálenost r od zdroje proměřovaného. Neznámou svítivost I pak vypočítáme ze vzorce 
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. Měření svítivosti jsme tedy takto převedli na prosté měření vzdáleností.
K měření použijeme Bunsenův fotometr z fotorezistorů (viz obrázek 2).
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Cíl
Určit neznámou svítivost zdroje světla. Na jedné straně použít zdroj o známé svítivosti a na druhé straně s neznámou svítivostí. Jeho svítivost pak určit měřením a výpočtem.

Pomůcky
LabQuest, luxmetr LS-BTA, žárovka 12 V/20 W, ohmmetr – 2 ks, metr, zdroj světla s neznámou svítivostí, Bunsenův fotometr z fotorezistorů.
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Schéma
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Postup
1. Ohmmetry zapojíme do konektoru CH 1 a CH 2 LabQuestu.

2. LabQuest propojíme s PC pomocí USB kabelu. Vše sestavíme podle schéma. Oba zdroje vzdálené jsou 100 cm.

3. Zapneme LabQuest. 

4. V menu Experiment – Sběr dat nastavíme Mód: Události se vstupy; Název: Vzdálenost; Jednotka: cm. Dále nastavíme měřítko na ose x: Vlevo: 0 cm a Vpravo: 100 cm.

5. Stiskneme tlačítko Sběr dat.

6. Nastavíme Bunsenův fotometr 10 cm od zdroje Z0.

7. Stiskneme tlačítko [image: image11.png]


 (zachovat).

8. Do textového okénka vložíme hodnotu 10cm a stiskneme OK.

9. Opakujeme body 6., 7. a 8. pro hodnoty vzdálenosti 20 cm, 30 cm,…, 90 cm.

10. Ukončíme měření. 
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11. Určíme vzdálenosti ro a r a vypočítáme neznámou svítivost zdroje světla. Vyslovíme závěr.

Doplňující otázky
1. Urči svítivost použitých zdrojů světla luxmetrem. Porovnej naměřené hodnoty.

2. Porovnej svítivost I obyčejné žárovky a jí odpovídající svítivost úsporné žárovky.

3. Změř svítivost svíčky (dvou, tří, čtyř, …).
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