	Optika
	9.5 MĚŘENÍ S IR LED


Fyzikální princip

Infračervené záření (také IR, z anglického infrared) je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než viditelné světlo, ale menší než mikrovlnné záření. Název značí „pod červenou“ (z latiny infra = "pod"). Infračervené záření zabírá ve spektru 3 dekády a má vlnovou délku 760 nm až 1 mm.
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Infračervené záření je často považováno za „tepelné záření“, avšak faktem je, že povrchy těles zahřívá absorpce libovolného elektromagnetického záření. IR záření zapříčiňuje pouze přibližně 50 % zahřívání zemského povrchu, zbytek je způsoben viditelným světlem. Je však pravdou, že objekty při pokojové teplotě emitují nejvíce záření v infračerveném pásmu 8–12 µm.
Infračervené záření se používá pro přenos informací na krátkou vzdálenost, nejčastěji podle standardu IrDA. Příkladem mohou být mobilní telefony či dálkové ovladače. Infračervené záření v nich vysílají LED.
Infračervená spektroskopie je studium složení obvykle organických sloučenin na základě měření pronikání infračerveného záření vzorkem. Různé molekulární vazby pohlcují záření různých vlnových délek, například oxid uhličitý silně pohlcuje vlnovou délku 4,2 μm.
Cíl
Ověřit přenos infračerveného záření s IR LED. 
Pomůcky
LabQuest, voltmetr VP-BTA, vysílač a přijímač IR záření, dálkový ovladač.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme voltmetr VP-BTA  ke vstupu CH1 LabQuestu. Zapojíme obvod podle schéma.
2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 3 s, Frekvence: 1 000 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu [image: image8.png]


. 

3. Jako zdroj signálu pro vysílač připojíme generátor signálu, MP3, audio výstup PC nebo jiný. 

4. Stiskneme tlačítko START [image: image9.png]


 (měření) na LabQuestu.

5. Uložíme měření.

6. Opakujeme měření pro různé kmitočty a pro různé zdroje signálu.

7. Vyslovíme závěr.

Doplňující otázky
1. Jako zdroj IR signálu použij dálkový ovladač.

2. Vyzkoušej měřit vlastnosti přenosu IR signálu při průchodu kapalinou – modrá skalice, inkoust, potravinářské barvy, hypermangan.

3. Jako zdroj signálu použij barevné spektrum, které získáme rozkladem úzkého pásu světla z diaprojektoru na skleněném hranolu, které proměřuj pomocí IR fototranzistoru, který je v přijímači.
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Poznámka: Ve vysílači je IR LED a v přijímači je IR tranzistor s filtrem viditelného záření.
