	Veličiny a jejich měření
	9.8 TEPLOTA PLAMENE


Fyzikální princip
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Teplota je fyzikální veličina t, kterou používáme k popisu stavu tělesa (rychlost pohybu atomů). Jednotkou je Celsiův stupeň (°C). 

TEPLOTA HOŘENÍ.

Závisí nejen na výhřevnosti látky, ale i na dalších podmínkách, např. množství vzduchu.

Průměrná teplota při hoření v obytném domě je 850 - 900°C.

	Hořící cigareta
	Plamen zápalky
	Plamen svíčky
	Hořící dřevo
	Hořící uhlí
	Lihový kahan
	Plynový hořák
	Svářecí acetylén-kyslík

	450-600°C
	650-850°C
	800-1000°C
	700-1100°C
	750-1500°C
	1600-1700°C
	1700-1975°C
	2700-3200°C


BARVA PLAMENE.

Barvu plamene ovlivňuje teplota. Toho lze využít pro orientační odhad teploty ohně. Toto však platí při hoření běžných látek, v případě chemikálií bývá barva jiná.

ZBARVENÍ PLAMENE:

	Rudé
	Třešňové
	Světločervené
	Žluté
	Bělavé
	Bílé (do modra)

	700°C
	850°C
	950°C
	1100°C
	1300°C
	1500°C


Cíl
Změřit teplotu plamene.
Pomůcky
LabQuest, teploměr TCA-BTA, různé zdroje plamenů.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme teploměr TCA-BTA do vstupu CH1 LabQuestu. 

2. Zapneme LabQuest.

3. Zvolíme zobrazení Graf [image: image8.png]


.

4. Zapálíme lihový kahan.

5. Stiskneme tlačítko START [image: image9.png]


(měření) na LabQuestu.

6. Měříme teplotu v různých částech plamene kahanu.

7. Ukončíme měření. Uložíme soubor.
Doplňující otázky

1. Opakujeme měření pro plameny různých zdrojů.
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