	PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY

	Název úlohy:   9.8 Teplota plamene

	Jméno:
Třída:

Datum:
	Podmínky měření:
Teplota:

Tlak:

Vlhkost:

	Spolupracovali:
	


1. Měření teploty v různých částech plamene kahanu
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2. Měření teploty plamenů různých zdrojů
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1. Doplňující otázky:

a) Kde je vhodné používat zdroje s krátkou (dlouhou) dobou náběhu?

Zdroje s krátkou dobou náběhu jsou obvykle méně hospodárné (kromě halogenových žárovek, jejichž spotřeba je o 20% až 30% nižší než standardní žárovky a mají asi dvojnásobnou životnost), mají nižší životnost, a proto je lepší používat je v místech, kde rozsvěcíme na krátkou dobu a nepravidelně (sklep, půda apod.).

Zdroje s delší dobou náběhu jsou obvykle hospodárné (např. úsporné žárovky), mají vyšší životnost, a proto je lepší používat je v místech, kde rozsvěcíme na delší dobu a pravidelně (obývací pokoj, pracovna, laboratoř apod.).

b) Kde naopak není vhodné používat zdroje světla s dlouhou dobou náběhu?

Vzhledem k (1) není vhodné používat zdroje světla s dlouhou dobou náběhu v místech, kde svítíme krátkou dobu a nepravidelně.

c) Jaký vliv má nabíhání na výsledný průběh napájení střídavým zdrojem?

V důsledku napájení světelného zdroje střídavým napětím (síťové s frekvencí 50 Hz) může docházet k blikání světelného zdroje (např. žárovky). To se projevuje kmitavým průběhem grafu nabíhání zdroje světla – viz např. žárovka 25 W. Vyšší frekvence měření asi kolem 170 Hz je nutná, abychom nezískali graf zkreslený blikáním žárovky.
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