	Světelné jevy
	9.9 NABÍHÁNÍ ZDROJŮ SVĚTLA


Fyzikální princip

Každý zdroj světla potřebuje určitou dobu po jeho zapnutí k přejití do plného provozního režimu. Mění se jeho teplota, svítivost, spektrum vyzařovaného záření a další fyzikální vlastnosti zdroje.        
Cíl
Pomocí luxmetru určit dobu (průběh) nabíhání zdroje světla po jeho zapnutí.
Pomůcky
LabQuest, luxmetr LS-BTA, různé zdroje světla.
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Schéma
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Postup
1. Luxmetr LS-BTA zapojíme do konektoru CH 1 LabQuestu.

2. Sestavíme měření podle schéma.

3. Zapneme LabQuest.  

4. Nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 240 s, Frekvence: 70 čtení/s. Zvolíme zobrazení Graf [image: image7.png]


.

5. Stiskneme tlačítko START [image: image8.png]


(měření) na LabQuestu. Zapneme zdroj světla.

6. Po skončení měření uložíme naměřený průběh.

7. Body 5. a 6. opakujeme pro další zdroje světla.
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8. Vyslovíme závěr – jaká je doba náběhu zdrojů světla.

Doplňující otázky
1. Kde je vhodné používat zdroje s krátkou (dlouhou) dobou náběhu?

2. Kde naopak není vhodné používat zdroje světla s dlouhou dobou náběhu?

3. Jaký vliv má na výsledný průběh napájení střídavým zdrojem?
