	PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY

	Název úlohy:   1.12 Účinky elektrického proudu

	Jméno:

Třída:

Datum: 
	Podmínky měření:

Teplota:      

Tlak:           

Vlhkost:      

	Spolupracovali:
	


1. Světelné účinky elektrického proudu na žárovku

Graf závislosti elektrického proudu na napětí:
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Graf závislosti osvětlení luxmetru na elektrickém proudu:
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2. Magnetické účinky elektrického proudu procházejícího cívkou
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3. Tepelné účinky elektrického proudu na teplotu vodiče, kterým proud prochází

Graf závislosti elektrického proudu a elektrického napětí na čase:
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Graf závislosti teploty vodiče na čase:
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4. Závěr

Jaké jsou účinky elektrického proudu v jednotlivých případech?

1) 
S rostoucím elektrickým proudem roste nerovnoměrně osvětlení luxmetru.

2)
S rostoucím elektrickým proudem se v závislosti na počtu závitů cívky rovnoměrně zvyšuje magnetická indukce. Čím větší počet závitů, tím větší hodnoty magnetické indukce pro daný proud.

3)
S rostoucím elektrickým proudem rovnoměrně roste teplota ohřívané vody.

5. Doplňkové otázky:

a) Ve kterém elektrickém přístroji se projevuje současně několik účinků elektrického proudu?

Např.: fén, vysavač, televizor, motor automobilu apod.
b)  Jakých účinků elektrického proudu využívá elektrický zvonek?

Elektrický zvonek využívá magnetických účinků elektrického proudu.

