
	PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY

	Název úlohy:   2.3 Měření síly - špejle

	Jméno:
Třída:

Datum:
	Podmínky měření:
Teplota:

Tlak:

Vlhkost:

	Spolupracovali:
	


1. Graf závislosti proudu na napětí U = f(I): 
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2. Jak závisí ohyb špejle na jejím tvaru průřezu? Kde a jak se toho využívá?
Čím je špejle vyšší, tím je síla potřebná k ohybu špejle větší.Využívá se toho ve stavebnictví a strojírenství při konstrukci nosníků, vzpěr, trámů, lávek atd.
3. Závěr:
Závislost síly na velikosti (délce) ohybu je přímou úměrností.















