	PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY

	Název úlohy:   2.7 Hydrostatický tlak

	Jméno:
Třída:

Datum:
	Podmínky měření:
Teplota:

Tlak:

Vlhkost:

	Spolupracovali:
	


Ponořování hadičky do hloubky 20 cm a následné vytahování (rovnoměrným pohybem):
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Závislost hydrostatického tlaku na hloubce (voda):
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Automaticky proloZit kfivku pro: Posledni m&Fen | Pressure
Pres = Ah

A: 0,00455 +/- 0,0005159

RMSE: 0,02764 kPa
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(  závislost hydrostatického tlaku na hloubce je přímo úměrná

Doplňující otázky
1. Stejné měření proveďte pro jinou kapalinu.
Závislost hydrostatického tlaku na hloubce (olej)
[image: image3.png]Pressure (kPa)

0,0

Automaticky prolozit krivku pro: Posledni méreni | Pressure
Pres = Ah

A: 0,08949 +/- 0,0005157
RMSE: 0,02763 kPa
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2. Ověřte měřením nezávislost tlaku v kapalině na směru.
3. Změřte hydrostatický tlak ve stejných hloubkách různě tvarovaných nádob. V nádobách je stejná kapalina.
      ( hydrostatický tlak nezávisí na tvaru nádoby a na objemu kapaliny
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