	Kapaliny
	2.9 PASCALŮV ZÁKON


Fyzikální princip

Působí-li na kapalinu v uzavřené nádobě vnější tlaková síla, zvýší se tlak ve všech místech stejně (Pascalův zákon).
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Cíl
Změřit hydrostatický tlak v různých hloubkách při změně vnější tlakové síly.
Pomůcky
LabQuest, 2 ks tlakové čidlo GPS-BTA, PET láhev s měřítkem.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme tlaková čidla GPS-BTA  ke vstupům CH1 a CH2 LabQuestu (nebo LabQuest Mini). K senzorům přišroubujeme hadičky, které vedou přes gumovou zátku do PET láhve tak, že konce hadiček budou v různých hloubkách (rozdíl asi 20 cm). Tím dosáhneme toho, že počáteční tlak bude u obou senzorů různý.

2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 20 s, Frekvence: 2 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu [image: image8.png]


. Vynulujeme oba tlaky (hadičky nejsou ponořeny ve vodě).

3. Napustíme PET láhev vodou a zasuneme hadičky do PET (senzory musí být výše než je PET láhev – POZOR na vodu – nesmí se dostat do senzoru!!!). Utěsníme zátku.
4. Stiskneme tlačítko START [image: image9.png]


 (měření) na LabQuestu.

5. Malou silou stlačujeme rukou PET láhev. 

6. Uložíme graf – menu Graf – Uložit měření.
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7. Vyslovíme závěr – jak se mění tlak v různých hloubkách.

Doplňující otázky
1. Provedeme stejné měření PET láhev položenou vodorovně. 

2. Provedeme měření pro spojené nádoby – dvě PET láhve nebo dvě injekční stříkačky.
