	Tepelné jevy
	3.20 TERMOHRNEK


Fyzikální princip

Termosky a termohrnky jsou speciálně vyrobené nádoby, které slouží k uchování teploty tekutiny uvnitř. Termoska byla vynalezena v roce 1982. Základním principem termosky je dvojitá vnitřní nádoba s lesklými dvojitými stěnami a z mezery mezi stěnami obou nádob je odčerpán veškerý vzduch. Přes toto vakuové prostředí nemůže tepelná energie pronikat vedením, tepelné záření se odráží zpět od lesklých stěn, u nádoby opatřené zátkou je omezen i přenos prouděním. Díky tomuto principu zůstává tekutina v nádobě teplá nebo chladná až po dobu několika hodin. Většinou se dodávají termosky s hrníčkem nebo slouží jako hrníček víčko láhve. Různé firmy také nabízejí možnost potisku vaší termosky.
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Cíl
Ověřit schopnost termohrnku udržet nápoj teplý po určitou dobu.

Pomůcky
LabQuest, čtyři teploměry TMP-BTA, různé termohrnky.
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Schéma
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Postup
1. Teploměry zapojíme do konektorů CH 1 až CH 4 LabQuestu.

2. Sestavíme měření (viz schéma). Dva termohrnky mají víčka. Termohrnek vpravo je bez víčka. Vlevo je obyčejný porcelánový hrnek.

3. Zapneme LabQuest a připojíme ho přes USB k PC. V programu Logger Pro v menu Experiment - Sběr dat zatrhneme Nepřerušený sběr dat.

4. Do všech termohrnků nalijeme stejné množství horké vody z konvice.

5. Stiskneme tlačítko Sběr dat v programu Logger Pro.
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6. Po určité době (např. 2 až tři hodiny) zastavíme měření

7. Vyslovíme závěr. Co vše má vliv na udržení teplého nápoje.

Doplňující otázky
1. Opakujeme měření u všech termohrnků bez víček.

2. Opakujeme měření u všech hrnků s víčky.

3. Opakujeme měření se studeným nápojem. Využijeme při tom kostky ledu.
