	Astronomie 

Elektrický proud v polovodičích
	4.14 SLUNCE - SLUNEČNÍ ČLÁNEK II.


Fyzikální princip

Fotodiodám s velkou plochou přechodu se říká sluneční články. Sluneční články se zapojují do série a paralelně, tvoří pak sluneční baterie.
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Cíl
Změřit výkon P solárních článků v závislosti na úhlu natočení solárních článků vzhledem ke zdroji světla.

Pomůcky
LabQuest, voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, žárovka 100 W, luxmetr LS-BTA, solární stavebnice New Generation (Conrad).
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Schéma
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Postup
1. Voltmetr, ampérmetr a luxmetr zapojíme do konektorů CH 1, CH 2 a CH3  LabQuestu.

2. Luxmetr umístíme vedle solárních panelů – bude měřit hodnotu osvětlení E solárních článků. K solárním panelům připojíme voltmetr a ampérmetr.

3. LabQuest připojíme přes USB k PC.

4. V programu Logger Pro v menu Data – Nový dopočítávaný sloupec zvolíme: Název: Výkon; Značka: P; Jednotka: mW; Výraz: "Potential"*"Current"*1000.

5. V menu Experiment – Sběr dat zvolíme: Mód: Události se vstupy; Název sloupce: Úhel; Značka: α; Jednotky: °.

6. Na ose x zvolíme Úhel (°) a na ose y Výkon (mW).

7. Stiskneme tlačítko Sběr dat v programu Logger Pro.

8. Žárovku umístíme v blízkosti solárních článků. Nepohybujeme s ní. Solární panely jsou nastavené kolmo ke směru šíření světla ze žárovky.

9. Stiskneme tlačítko Zachovat. Vložíme hodnotu úhlu 0°.

10. Natočíme solární panel o 10° od směru šíření světla. Využijeme úhloměr na stavebnici solárních panelů. Stiskneme tlačítko Zachovat. Vložíme hodnotu úhlu 10°.

11. Opakujeme postup pro další hodnoty úhlů 20°, 30°, … , 90°.
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12. V menu programu Logger Pro zvolíme Experiment – Uchovat poslední měření.

13. Vyslovíme závěr.

Doplňující otázky
Změř výkon solárních článků osvětlených Sluncem.
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