	PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY

	Název úlohy:   4.9 Tranzistor jako spínač a zesilovač

	Jméno:
Třída: 

Datum:
	Podmínky měření:
Teplota:

Tlak:

Vlhkost:

	Spolupracovali:
	


1. Schéma:
a) Tranzistor jako spínač



b) Tranzistor jako zesilovač
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2. Grafy:
a) Tranzistor jako spínač

[image: image2.png]Potential 1(V) Potential 2 (V)

10-

vstupninapét

UCE tranzistor je
"zavieny"
5
h
UBE
oﬁ:\
tranzistor je
“otevieny"
5
-10 . ; ; - ; - ;
00 02 04 06 08

10




b) Tranzistor jako zesilovač
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3. Závěr:
a) Tranzistor jako spínač – z měření je patrné, že se tranzistor otevře při překročení napětí 0,7 V mezi bází a emitorem;

b) Tranzistor jako zesilovač – z měření je patrné, že tranzistor zesiluje napětí přibližně 23×. Z měření je dále patrné, že dochází ke zkreslení vstupního signálu.
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