
Pracovní list pro žáky

	Mechanika
	5.1 Dráha, rychlost, zrychlení


Fyzikální princip

Dráha s je délka trajektorie. Okamžitá rychlost v je změna dráhy Δs za velmi krátkou dobu Δt. Zrychlení je změna rychlosti Δv za velmi krátkou dobu Δt.
Cíl
Určit dráhu, rychlost a zrychlení těles.
Pomůcky
LabQuest, ultrazvukové čidlo MD-BTD, akcelerometr ACC-BTA, tělesa.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme ultrazvukový senzor MD-BTD nebo GO-MOT do vstupu DIG 1. 
2. V menu Senzory – Záznam dat nastavíme Režim: Časová základna; Frekvence: 20 čtení/s; Trvání: 30 s.

3. Zvolíme zobrazení Graf [image: image5.png]


.

4. Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu. 

a) Pohybujeme dlaní nad senzorem tam a zpět – měříme dráhu, rychlost a zrychlení pohybu dlaně k senzoru.
b) Můžeme ultrazvukový senzor postavit svisle na hranu stolu a přibližovat se a  vzdalovat se od senzoru – měříme dráhu, rychlost a zrychlení chůze člověka (0 až 6 m).
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c) Zavěsíme těleso na závěs a měříme dráhu, rychlost a zrychlení tělesa, které se kývá na závěsu kyvadla.
d) Na pružinu zavěsíme závaží a pod závaží položíme ultrazvukový senzor a měříme dráhu, rychlost a zrychlení kmitajícího závaží na pružině.
e) Vezmeme senzor do ruky (míří svisle dolů) a pod něj vložíme basketbalový míč a pustíme míč k zemi – měříme dráhu, rychlost a zrychlení padajícího míče.
f) Stejné jako za e), ale s papírovým kornoutem nebo mělkým papírovým talířem:
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g) Měříme dráhu, rychlost a zrychlení jedoucího autíčka (viz fotka výše), vláčku, ...

5. Ukončíme a vyhodnotíme měření. Sledujeme, jak se mění dráha, rychlost a zrychlení u jednotlivých pohybů těles.
Doplňující otázky

1. Vyzkoušíme měřit zrychlení se senzorem zrychlení ACC-BTA:
· Země
· při volném pádu tělesa
· ve výtahu, na kolotoči
· v tramvaji, v autě, …
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