	PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY

	Název úlohy:   5.9 Mechanická práce

	Jméno:

Třída:

Datum: 
	Podmínky měření:

Teplota:      22 °C
Tlak:           1008 hPa
Vlhkost:      45%

	Spolupracovali:
	


1. Graf závislosti působící síly na dráze
a) 1. pružina:
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b) 2. pružina:
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2. Co je grafem závislosti síly na dráze?

grafem je polopřímka

3. Co v grafu závislosti síly na dráze vyjadřuje vykonanou práci?

obsah plochy pod křivkou grafu

4. Velikost vykonané práce

	1. pružina
	2. pružina

	0,7689 J
	1,731 J


5. Závěr:

Graf závislosti působící síly na dráze není dokonalá polopřímka, protože tělesem nepohybujeme zcela rovnoměrně ve směru pohybu. Vypočítaná práce je tedy přibližná.

Navíc z uvedených grafů vyplývá, že druhá pružina má větší tuhost, jelikož k jejímu protažení 
o stejnou jednotku délky je zapotřebí větší síly.

