
Pracovní list pro žáky

	Molekulová fyzika a termika
	6.3 teplota. relaxační doba


Fyzikální princip

Teplota je fyzikální veličina t, kterou používáme k popisu stavu tělesa (rychlost pohybu atomů). Jednotkou je Celsiův stupeň (°C). Teplota tajícího ledu je 0 °C. Bod varu vody je 100 °C. Stupeň Fahrenheita (°F) je jednotka teploty pojmenovaná po německém fyzikovi Gabrielu Fahrenheitovi. Dnes se používá hlavně v USA.
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Teplotu měříme teploměrem. Každý teploměr má svoji relaxační dobu - doba, která charakterizuje, za jak dlouho teploměr dosáhne rovnovážného stavu – měřené teploty. 

Cíl
Určit relaxační dobu daného teploměru.
Pomůcky
LabQuest, teploměr TMP-BTA, teploměr STS-BTA, PET láhve .
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Schéma
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Postup
1. Připojíme teploměr STS-BTA do vstupu CH1 LabQuestu. 
2. Do několika nádob z PET lahví připravíme vodu o různé teplotě – do první přidáme led a u ostatních postupně více a více horké vody z elektrovarné konvice. 
3. Zapneme LabQuest a můžeme měřit teplotu. Nejdříve zkusíme odhadnout teplotu a potom ověříme pomocí teploměru teplotu různých těles:
a) vzduch v místnosti (u podlahy, uprostřed, u stropu)
b) vzduch na ulici

c) teplá voda

d) studená voda

e) horká voda

f) tající led

g) tající led a sůl

h) vařící voda
i) teplota lidského těla

j) teplota v chladničce (dole, nahoře, v mrazícím boxu)
k) ...

4. V menu Senzory – Záznam dat nastavíme Režim: Časová základna; Frekvence: 2 čtení/s; Trvání: 180 s.

5. Zvolíme zobrazení Graf [image: image8.png]


. 

6. Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu a vložíme teploměr do nádoby s horkou vodou. Provedeme analýzu grafu. O jakou funkci se jedná. Určíme relaxační dobu.
7. Připojíme teploměr TMP-BTA do vstupu CH1 LabQuestu. Zopakujeme body 4. až 6.
Doplňující otázky

1. Vyzkoušíme jiný teploměr.
2. Změní se relaxační doba pro větší teplotní rozsah? Ověř měřením.

3. Zapiš rovnici růstu a poklesu teploty při ohřívání teploměru a při ochlazování teploměru. Jaká je to funkce?
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