	PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY

	Název úlohy:   7.25 Trojfázová soustava

	Jméno:
Třída:

Datum:
	Podmínky měření:
Teplota:

Tlak:

Vlhkost:

	Spolupracovali:
	


1. Graf:
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Potential 1:-2,654 V
Potential 2:-0,261 V
Potential 3:2 923 V.
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2. Součet okamžitých hodnot napětí u1 + u2 + u3 = 0 V
3. Efektivní hodnota sdruženého napětí Uef (sdružené) = 4,10  V
Efektivní hodnota fázového napětí Uef (fázové) = 2,37  V
Poměr Uef (sdružené) : Uef (fázové) = 
[image: image2.wmf]=

&

3

1,73
4. Napětí jsou vůči sobě posunuta o třetinu periody.

5. Frekvence střídavých napětí f = 50 Hz

Perioda střídavých napětí T = 0,02  s

6. Maximální hodnota (amplituda) fázového napětí Um (fázové) = 3,4  V
Efektivní hodnota fázového napětí Uef (fázové) = 2,37  V
Poměr Um (fázové) : Uef (fázové) = 
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Statistika pro: Posledni méFeni | SdruZené napéti
7 min: 2,9 v 0,0051 max: 5,9 v 0,032 ]
primér: 4,3 median: 4,1
std. dev: 1,1 vzorkU: 501

2 X
Statistika pro: Posledni méFeni | napéti 2
min: -3,4 v 0 max: 3,4 v 0,010
primér: -0,0081 median: -0,041
std. dev: 2,4 vzorkU: 501

° N/

Statistika pro: Posledni méFeni | napéti 1
min: -3,4 v 0,034 max: 3,4 v 0,044
prumér: 0,38 median: 0,72
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7. Maximální hodnota (amplituda) sdruženého napětí Um (sdružené) = 5,91  V
Maximální hodnota (amplituda) fázového napětí Um (fázové) = 3,4  V
Poměr Um (sdružené) : Um (fázové) = 
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