	Elektrický proud v kapalinách
	7.9 ELEKTROLÝZA


Fyzikální princip

Elektrolýzou nazýváme látkové změny vyvolané při průchodu proudu elektrolytem na elektrodách. Faradayův zákon: Hmotnost m vyloučené látky je přímo úměrná náboji Q, který prošel elektrolytem. M = AQ = A·I·t.
Konstanta úměrnosti A, která je pro danou látku charakteristická, se nazývá elektrochemický ekvivalent látky.
Cíl
Určit elektrochemický ekvivalent mědi v roztoku síranu měďnatého CuSO4.
Pomůcky
LabQuest, ampérmetr HCS-BTA, žárovka 24 V/40 W, nádoba s roztokem Cu2SO4, zdroj stejnosměrného napětí 24 V, digitální váhy OHSP-4001.
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Schéma
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Postup
1. Sestavíme měření podle schéma. Katodu připevníme na stativ, který stojí na digitálních vahách.

2. Ampérmetr HCS-BTA  zapojíme do konektoru CH 1 LabQuestu a ten připojíme přes USB k PC.

3. Digitální váhy OHSP-4001 připojíme přes USB k PC.

4. Zapneme LabQuest.

5. V menu programu LoggerPro zvolíme Experiment – Sběr dat zvolíme: Nepřerušený sběr dat. Dále pak Vzorkovací frekvence: 1 vzorek/sekundu.

6. Zapneme zdroj proudu.

7. V programu LoggerPro zvolíme Sběr dat [image: image7.png] sber dat



 a necháme určitou dobu probíhat měření.
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8. V programu LoggerPro zvolíme Zastavit [image: image9.png]Zastavit



.

9. V grafu I = f (t) určíme velikost náboje Q, který prošel obvodem pomocí volby v menu Analýza - Integrál.

10. Vypočítáme elektrochemický ekvivalent mědi A (při elektrolýze roztoku Cu2SO4) závěr.

Doplňující otázky
1. Pomocí elektrochemického ekvivalentu mědi spočítejte Avogadrovu a Faradayovu konstantu.
2. Naměřené hodnoty porovnejte s tabulkovými hodnotami.
3. Zkus zopakovat měření s jiným elektrolytem.

Co může být příčinou nárůstu elektrického proudu v průběhu měření (viz výše)?
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