	Molekulová fyzika 

a termika
	9.6 ENDOTERMICKÝ PROCES


Fyzikální princip

Endotermické (endotermní) reakce jsou takové, při nichž je spotřebováváno teplo. Pro proběhnutí reakce je nutné ho dodávat, jestliže není dodané, odebere si ho z okolního prostředí (pokud by to nestačilo, reakce samozřejmě neproběhne, jak má nebo vůbec.).
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V experimentu s octem a jedlou sodou vzniká plyn (oxid uhličitý), který se rozptyluje do prostoru, velmi výrazně zvyšuje neuspořádanost.
Cíl
Změřit, jak se mění teplota při endotermické reakci.

Pomůcky
LabQuest, teploměr TMP-BTA, digitální váhy OHSP-4001 ,nádoba (např. PET flaška), ocet, soda. 
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Schéma
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Postup
1. Připojíme teploměr TMP-BTA do vstupu CH1 LabQuestu a digitální váhy do USB vstupu LabQuestu. 

2. Zapneme LabQuest a připojíme ho k PC přes USB.

3. V programu Logger Pro v menu Experiment – Sběr dat nastavíme Režim: Trvání: 180 s; Frekvence: 1 čtení/sekundu.

4. V programu Logger Pro stiskneme tlačítko Sběr dat

5. Do nádoby přilijeme ocet. Pak přisypeme jedlou sodu.

6. Po skončení měření provedeme analýzu grafu.
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7. Vyslovíme závěr.

Doplňující otázky

1. Vyzkoušej exotermický proces.
